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消费品方向创新任务揭榜挂帅申报指南

本方向设置化纤油剂技术1个专题，具体揭榜任务如下。
一、“化纤油剂技术”专题
（一）攻关任务指南
1. 差异化、功能性涤纶长丝专用油剂
揭榜任务：面向差异化、功能性涤纶长丝，主要以旦数20D至320D、孔数18F至136F的纤维生产需要，研发专用油剂，解决高弹FDY（PET/PBT、PET/PTT等复合丝）生产时热辊结焦和发烟量大的问题；解决POY（PET/PBT、PET/PTT等复合丝）生产时丝饼绊丝的问题，减少因油剂造成的染色异常情况，实现差异化、功能性涤纶长丝高效生产。
预期目标：到2028年，差异化、功能性涤纶长丝专用油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标满足相关标准，可在纤维表面分布均匀并形成较好的抱合性，纤维上油方式可为油嘴上油，以适应高速纺丝需求，与专用纺丝设备配套使用，有效解决热辊结焦、发烟问题；油剂外观呈均匀透明状，固含量大于等于85%，15%乳液使用浓度稳定性24小时不分层，常规1%浓度pH值在6至8范围内，不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），纤维满卷率大于等于98%；实现国内市场占有率提升1%至3%，或在1至2家企业中得到应用。
2. 涤纶短纤油剂
揭榜任务：面向涤纶短纤生产加工需求，开展常规油剂核心技术攻关，重点要求油剂在平滑性、抗静电性、集束性及热稳定性等核心指标上全面对标国际主流产品，实现可纺性、上油均匀性等关键工艺参数的突破。
预期目标：到2028年，涤纶短纤油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，外观颜色均匀，固含量大于等于40%，乳液使用浓度稳定性48小时不分层，常规1%浓度pH值在9±2范围内，不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），满足纤维（短纤）比电阻小于108Ω·cm（25℃、65%湿度）等要求；油剂满足纤维加工的集束性（纤维间摩擦系数大于等于0.15）、可纺性（断头率小于等于0.3次/吨）、上油均匀性（含油率波动±0.02%）及批次一致性（CV值小于等于3%）等要求；实现国内市场占有率提升4%至8%，或在3至4家企业中得到应用。
3. 差异化锦纶6 POY油剂
揭榜任务：面向差异化锦纶6 POY生产需要，研发油剂需赋予纤维更高的平滑性、抗静电性和易水洗等性能，能均匀地附着于丝条的表面，既要保证丝条在纺丝成形时的高速摩擦不会损坏瓷件，又要保护丝条不被磨损起毛和降低染色差异。
预期目标：到2028年，差异化锦纶6 POY油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，油剂外观呈无色至淡黄色均匀透明，固含量大于等于80%，乳液使用浓度稳定性48小时不分层，常规1%浓度pH值在7±2范围内，不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），纤维满卷率大于等于97%；提高纤维的平滑性，减少毛丝及断头率，油剂要在后加工中易于挥发，减少热箱中的油剂残留和结焦物的产生；实现国内市场占有率提升2%至3%，或在3至4家企业中得到应用。
4. 锦纶66 FDY油剂
揭榜任务：面向中低旦锦纶66 FDY纤维生产需要研发油剂，减少纤维毛羽产生，提升染色均匀性和M率，实现提高纤维生产效率，降低设备维护成本。
预期目标：到2028年，锦纶66纤维油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，外观呈均匀淡黄色透明状，固含量大于等于80%，常温下5%乳液使用浓度稳定性72小时不分层，常规1%浓度pH值在6.5至8.5范围内，不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），满足纤维满卷率大于等于96%，染色均匀性（灰卡）达到4.5级；要求增加油剂流动性，无需加热且方便使用，纤维生产过程中降低结焦，减少擦辊次数（每2或3天擦辊一次），低发烟量，提升产品抗黄变性；实现国内市场占有率提升3%至6%，或在2至3家企业中得到应用。
5. 粘胶短纤维油剂
揭榜任务：面向差异化、功能性粘胶纤维生产加工需求研发油剂，赋予纤维优良的平滑性、抱合性、抗静电性，提升纤维纺纱效率，解决生产过程中遇到的开松、梳理困难的问题，实现纺纱、无纺布加工生产效率的提升。
预期目标：到2028年，粘胶短纤维油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，油剂外观呈均匀透明或乳白色，固含量大于等于40%，常温下5%乳液使用浓度稳定性72小时不分层，1%浓度pH值在6.0至8.5范围内，不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），纤维（短纤）比电阻小于等于108Ω·cm；要求解决热风棉生产过程中产生白烟、热箱结焦、纤维黄变等问题，提升油剂的耐温性，在高温（150℃甚至更高）条件下减少油剂的挥发；油剂产品需无异味，在生产加工过程避免异味产生，符合绿色、环保的要求；实现国内市场占有率提升3%至5%，或在1至2家企业中得到应用。
6. 莱赛尔纤维专用油剂
揭榜任务：面向莱赛尔纤维生产加工需求开发专用油剂，需提供精准摩擦系数调控，解决加工中易出现“断头”“绕辊”现象，提升可纺性及后加工适用性。
预期目标：到2028年，莱赛尔纤维专用油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，外观呈均匀白色或乳白色（不影响纤维白度），固含量大于等于40%，常温下乳液使用浓度稳定性48小时不分层，无沉淀，具有良好的水溶性，常规1%浓度pH值大于等于8，不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），纤维（短纤）比电阻小于109Ω·cm，120℃环境下油剂无大量挥发；要求油剂产品安全性符合国内、国际标准；实现国内市场占有率提升3%至5%，或在1至2家企业中得到应用。
7. 聚乳酸短纤维专用油剂
揭榜任务：面向聚乳酸短纤维生产加工需求研发专用油剂，提高纤维的抱合性、亲水性、平滑性、耐碱性和抗静电性，实现延长聚乳酸纤维的贮存周期，满足纺纱、无纺布和填充等领域的使用要求。
预期目标：到2028年，聚乳酸短纤维专用油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，油剂外观呈均匀透明或乳白色，固含量大于等于40%，常温下5%乳液使用浓度稳定性72小时不分层，常规1%浓度pH值在6.0至7.5范围内的基本要求；油剂产品应低泡或无泡，但不建议含有消泡剂成分，且不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），纤维（短纤）比电阻小于108Ω·cm；实现国内市场占有率提升5%至6%，或在2至3家企业中得到应用。
8. 干喷湿纺PAN基原丝专用油剂
揭榜任务：面向干喷湿纺PAN基原丝生产需要研发专用油剂，保证碳纤维集束展纱均衡，强度稳定、毛丝少等，开展对PAN基原丝专用抗静电剂的研发，满足原丝生产和后续碳纤维制备加工的工艺需求。
预期目标：到2028年，干喷湿纺PAN基原丝专用油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，油剂外观呈均匀半透明或乳白色，固含量大于等于30%，常规1%浓度pH值在7±2范围内，满卷率（碳纤维）大于等于90%；要求油剂产品粒径、有效期、离心稳定性、起始点热分解温度等方面达到测试标准，整体性能对标国外油剂，满足原丝生产线验证以及碳纤维生产线验证等要求；实现国内市场占有率提升4%以上，或在1至2家企业中得到应用。
9. UD布用超高分子量聚乙烯纤维专用油剂
揭榜任务：面向UD布用超高分子量聚乙烯纤维生产需要研发专用油剂，解决UD布生产过程中并丝多、丝硬、展丝差等问题。
预期目标：到2028年，UD布用超高分子量聚乙烯纤维专用油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，油剂外观呈均匀黄色透明状，固含量大于80%，常温下5%乳液使用浓度稳定性72小时不分层，常规1%浓度pH值在6至8范围内，不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）；要求油剂产品能满足不同规格（30D至2400D）超高分子量聚乙烯纤维在不同牵伸速度（15至70m/min）的上油需求，油剂为水性，安全无刺激气味，不含硅成分，可显著缓解超高分子量聚乙烯纤维生产过程中的并丝情况，提升丝束柔软度，提升超高分子量聚乙烯纤维的展丝宽度（以800D纤维为例，展丝宽度不低于6mm）；实现国内市场占有率提升3%以上，或在1至2家企业中得到应用。
10. 纺纱专用聚酰亚胺纤维油剂
揭榜任务：面向纺纱专用聚酰亚胺纤维生产加工需要研发专用油剂，解决聚酰亚胺短纤维在纺纱过程中存在静电大、丝束与丝束之间抱合性差，毛条强度偏低等问题。
预期目标：到2028年，纺纱专用聚酰亚胺纤维油剂可满足纤维生产要求，纤维性能指标符合相关标准，水性油剂外观呈均匀黄色透明状，固含量大于等于60%，常温下1%乳液浓度使用稳定性24小时不分层，具有良好的水溶性，常规1%浓度pH值在6至10范围内，不含重金属和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO），纤维（短纤）比电阻小于108Ω·cm；纤维具有良好的后加工性，减少纺丝静电，增加纤维与纤维之间的摩擦力，提高毛条强度，满足下游纺纱生产要求；油剂成分符合环保要求，无毒无害，不含硅成分，满足国内外化学品禁用清单要求；实现国内市场占有率提升2%至5%，或在1至2家企业中得到应用。
（二）申报要求
1. 申报方式
[bookmark: _GoBack]符合条件的申报单位应填写申报材料，盖章后于2026年8月21日前报送至推荐单位。申报期结束后，推荐单位应汇总申报材料，填写《2026年工业和信息化领域创新任务揭榜单位推荐汇总表》并盖章，将推荐表及拟推荐申报材料扫描件于2026年9月7日前发送至电子邮箱：wutong@miit.gov.cn，纸质版材料于2026年9月14日前寄送至（北京市西长安街13号工业和信息化部消费品工业司），收件人：吴桐，010-68205661。
2. 推荐数量
本专题下，每个地方工业和信息化主管部门推荐单位的推荐数量不多于12个，每个央企推荐单位的推荐数量不多于3个。
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